	ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΚΟΙΝΑ (ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

	ΜΗΧΑΝΕΣ Μ. Χ./2πλη λεπίδα)




ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : Ξυριστική µηχανή µιας χρήσης, µε ανοξείδωτη διπλή λεπίδα. • Να είναι ελαφριά και εύχρηστη. • Να µην τραυµατίζει και να µην ερεθίζει το δέρµα. • Να κόβει στεγνές και βρεγµένες τρίχες κεφαλής και σώµατος. • Να καθαρίζει εύκολα.


ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1LT

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1LT
- Να μην περιέχει χλώριο, φαινόλες, αλδεΰδες, καυστικά οξέα, αλκάλια, ιωδιούχα παράγωγα, προκειμένου να προστατευτούν οι μεταλλικές επιφάνειες των  χειρουργικών εργαλείων. - Να είναι  χαμηλής αφριστικότητας και να ξεπλένεται  εύκολα. - Το προϊόν κατά τη διάλυσή του να δίνει ουδέτερο έως ελαφρά αλκαλικό Ph. - Να είναι κατάλληλο για εμβάπτιση χωρίς να φθείρει τα εργαλεία και να πιστοποιείται από τον κατασκευαστή του. - Να μην χρειάζεται μηχανικό πλύσιμο (τρίψιμο). - Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV), και παρουσία πρωτεϊνικών υπολειμμάτων και άλλων παρεμβαλλόμενων ουσιών. - Να φέρει επισήμανση CE και καταχώρηση σε ΕΜΧΠ. - Να φέρει αναλυτικό φυλλάδιο χρήσης του προϊόντος στα ελληνικά. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ.

ΣΠΑΓΓΟΣ (ΣΚΟΙΝΙ-ΝΑΫΛΟΝ


Σπάγκος νάυλον, κάθε τεµάχιο να είναι 500 γραµµάρια και να έχει µήκος περίπου 280 µέτρα.


ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ- ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ 4lt


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : ΥΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ – ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ - Χειρωνακτικός καθαρισμός (Για ανοξείδωτους ηλεκτρικούς φούρνους, grill, επαγγελματικής χρήσης)
• Να είναι αλκαλικής σύστασης ( NaOH ή KaOH), με προσθήκη χαμηλού αφρισμού μη ιονικών τασιενεργών με PΗ >12. • Nα περιέχει σύνθεση ταχείας δράσης που να διαλύει τα καμένα λίπη, τα καμένα υπολείμματα τροφών και να απομακρύνει αποτελεσματικά σε σύντομο χρόνο max 1-3 min, αλλά ταυτόχρονα, να αποπλένεται εύκολα με νερό. • Να μη χρειάζεται αραίωση με νερό. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας. • Να περιέχει ευχάριστο άρωμα. • Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και να είναι προϊόν βιοδιασπώμενο σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ.• Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία. • Να έχει απλή εφαρμογή για εύκολη και οικονομική χρήση. • Να έχει πολλαπλό φάσμα εφαρμογής για πολλές επιφάνειες. • Να παρέχει δωρεάν δοσομετρική αντλία, ο προμηθευτής (απαραίτητη προϋπόθεση). • Να αναφέρεται η αραίωση που προτείνει ο κατασκευαστής του προϊόντος.• Να είναι κατάλληλο για τις εσωτερικές ανοξείδωτες επιφάνειες των ηλεκτρικών φούρνων. Να χορηγείται σε συσκευασία τεσσάρων λίτρων. • Να κατατεθεί η ηλεκτρονική καταχώρηση του προϊόντος, στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων(ΕΜΧΠ) του ΓΧΚ, καθώς και μελέτες αποτελεσματικότητας και συμβατότητας με τα υλικά και εξαρτήματα των συσκευών (απαραίτητη προϋπόθεση).• Να φέρει επισήμανση CE (απαραίτητη προϋπόθεση).• Να αναγράφεται το πεδίο εφαρμογής για μαγειρεία ή χώρους εστίασης. • Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ.1272/2008 CLP (απαραίτητη προϋπόθεση).
Για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών του απορρυπαντικού, ελήφθησαν υπόψη  οι  Ευρωπαϊκές  οδηγίες  για  τις δραστικές ουσίες 648/2004ΕΕ, σχετικά με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας 1907/2006ΕΕ, οι τροποποιήσεις για τις καρκινογόνες μεταλλαξιογόνες και τοξικές ουσίες 109/2012ΕΕ και 125/2012ΕΕ όπως έχουν  ενσωματωθεί  στην  ισχύουσα  Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και το άρθρο 66 της ΥΑ 91354 (ΦΕΚ 2983/Β/30.08.2017), «Κωδικοποίηση Διακίνησης και  Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση ουσιών και μιγμάτων.
	ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ

	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ




Κουβάς από ανθεκτικό πλαστικό υλικό (βαθμονομημένος ανά λίτρο), τετράγωνος, σε δύο χρώματα (10) κόκκινο (10) μπλε. Να προσαρμόζονται αντίστοιχα, στο τροχήλατο σύστημα καθαρισμού του διπλού κουβά, που διαθέτει το νοσοκομείο.


ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υγρό για πλύσιµο πιάτων στο χέρι. • Συσκευασία έως 13lt, µε άρωµα. • Να έχει ουδέτεροph.•Ναείναιφιλικόπροςτοπεριβάλλον.•Ναξεπλένεταιεύκολακαιναµηναφήνειίχνη.•Ναδιασπάταλίπη.• Να καταπολεµά τις δυσάρεστες οσµές. • Να περιέχει ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 5-15% και µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 15- 30%. • Να περιέχει γλυκερίνη για να είναι φιλικό προς το χρήστη. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ



ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ   :Να αποτελείται από υδατικό διάλυμα το οποίο χρησιμεύει ως διαλύτης, παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ, τριαιθύλιο, βουτάνιο (αέριο υπό πίεση), γλυκερίνη (υλικό διατήρησης υγρασίας), γαλακτοματοποιητής, ισοπροπύλιο, προπάνιο, ισομπουτάνιο, άρωμα. Να αναγράφεται η περιεκτικότητα της φιάλης. Συσκευασία 300ml έως 400ml.


ΔΕΜΑΤΙΚΑ

Σφικτήρας πλαστικός (δεματικό- tire up), μεσαίου μεγέθους(μήκος 20cm περίπου). Σε συσκευασία 100 τεμαχίων.

	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

	ΧΩΡΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ




	ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ

	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ


Υγρό γενικού καθαρισµού συσκευασία έως13 lt,µε άρωµα.• Ναείναι ευδιάλυτο στο νερό (και στο κρύο). • Να είναι χαµηλού αφρισµού. • Τα τασιεργά που περιέχονται να είναι βιοδιασπόµενα. • Να περιέχει ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες min5%. •Να περιέχει αποσκληρυντικό παράγοντα.ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ


ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ  10 LT (ΤΣΑΝΤΕΣ ΦΑΝΕΛΑΚΙ


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : Βιοδιασπώμενες σακούλες 10lit – τύπου παντοπωλείου.
Υλικό: Σακούλα από πολυμερές υλικό, το οποίο να είναι κομποστοποιήσιμο με βάση άμυλο φυτικής προέλευσης ή άλλη ανανεώσιμη πηγή, χωρίςπρόσθετα πολυμερών με βάση το πετρέλαιο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΝ 13432,«Συσκευασίες-Απαιτήσεις για τις ανακτήσιμες συσκευασίες μέσω λιπασματοποίησης και βιοαποδόμησης-Πρόγραμμα δοκιμών και κριτήρια αξιολόγησης για την τελική αποδοχή της εκάστοτε συσκευασίας» και ΕΝ 14995, με πλαϊνές πτυχές. – Χρόνος διάσπασης: έως 8 εβδομάδες. - Συγκόλληση ραφών: κόλληση στη βάση της σακούλας. - Εσωτερική χωρητικότητα: περίπου 10 λίτρα (πραγματική εσωτερική χωρητικότητα). - Διαστάσεις σακούλας μαζί με πτυχές : 44cm πλάτος στο επάνω μέρος ανοιγμένης σακούλας, 23cm πλάτος στο κάτω μέρος (στηνκόλληση), 45cm ύψος σακούλας με επιτρεπόμενη απόκλιση (±2%). Πάχος : έως 18 μm (±2%). - Βάρος: περίπου 9 γρ/τμχ.- Αντοχή: Δυνατότητα διατήρησης των μηχανικών ιδιοτήτων και των ιδιοτήτων υγρής διαπερατότητας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, σε όλες τις φάσεις χρησιμοποίησης για περίοδο τεσσάρων24ώρων.-Χρώμα: Διάφορα.- Συσκευασία: Οι σακούλες να είναι σε συσκευασία 1kgr. - Η πρώτη ύλη από την οποία θα κατασκευαστούν θα πρέπει να είναι με βάση την οδηγία ΕΝ 13432, όπως αναφέρεται παραπάνω και το τελικό προϊόν να πιστοποιείται ότι παράχθηκε 100% από τις συγκεκριμένες πρώτες ύλες. - Σε όλα τα βιοδιασπώμενα προϊόντα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.- Για την πιστοποίηση του ανωτέρω ο ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, ότι το τελικό προϊόν έχει κατασκευαστεί εξολοκλήρου από πρώτες ύλες που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (European Standard EN 13432).



ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ - ΓΡΑΒΑΛΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ




ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  : Μεταλλική σκούπα-τύπου γκαζόν-με ξύλινο κοντάρι (μήκος 140cm -150cm)
Μεταλλική σκούπα από υλικό που δεν οξειδώνεται για την συλλογή φύλλων, γκαζόν κ.α. με ξύλινο κυλινδρικό κοντάρι (οξιά, δρύς). Με 15-16 περίπου συνολικά δόντια με ρυθμιζόμενο άνοιγμα των δοντιών με μέγιστο συνολικό άνοιγμα τους : 60-80cm. Εύκολη στη χρήση και με ελαφρύ σχεδιασμό ιδανικό για πολύωρες καθημερινές εργασίες καθαρισμού στο κήπο.



ΦΑΡΑΣΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ- ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ


: Φαράσι πλαστικό για επαγγελματική χρήση,ορθοστατικό,με κοντάρι αλουμινίου ύψους 90cm έως 100cm και κάδο διαστάσεων 35x35x22cm, μεγάλης αντοχής για συλλογή χωμάτων, φύλλων και άλλων απορριμμάτων μεγάλης ποσότητας.




ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Σαν απορρυπαντικά χαρακτηρίζονται προϊόντα με τη χρήση των οποίων επιτυγχάνεται η απομάκρυνση κάθε ξένου υλικού, οργανικού ή ανόργανου (ρύποι, αίμα, πύον, ιστοί) από ένα αντικείμενο ή μια επιφάνεια με αποτέλεσμα τη μείωση του μικροβιακού του φορτίου.
Επίσης, για τα προϊόντα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα είτε λόγω των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους είτε λόγω των επιπτώσεών τους στην υγεία είναι υποχρεωτική η καταχώρησή τους στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων(ΕΜΧΠ).
1. Εγκύκλιος –Διευκρινίσεις σχετικά με την καταχώρηση προϊόντων στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων(αρ.πρωτ.30/004/000/219/6-2-2019),
2. Εγκύκλιος με θέμα «Απαίτηση δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς προμήθειας χημικών και βιομηχανικών προϊόντων»(Αρ.Πρωτ.30/004/2368/15-06-2016, http://www.gcsl.gr/media/Environment/egkyklios_diag_chem_industr_products.pdf
3. Εγκύκλιοςμεθέμα«ΕθνικόΜητρώοΧημικώνΠροϊόντων»(Αρ.Πρωτ.30/004/4204/05-12-2013), http://www.gcsl.gr/media/Environment/EMXP/EGIKLIOSEMXP.pdf
4. Κανονισμός ΕΕ/542/2017
Σαν χημικά αποστειρωτικά χαρακτηρίζονται προϊόντα με τα οποία επιτυγχάνεται πλήρης εξάλειψη ή καταστροφή όλων των ειδών μικροβιακής ζωής, συμπεριλαμβανομένων και των σπόρων.
Σαν απολυμαντικά χαρακτηρίζονται προϊόντα με τη χρήση των οποίων εξαλείφονται ή μειώνονται οι παθογόνοι μικροοργανισμοί, από αντικείμενα ή επιφάνειες. Με κριτήριο την αποτελεσματικότητα  της  δράσης  τους διακρίνονται σε:
· Υψηλού βαθμού απολυμαντικά: καταστρέφουν όλους τους μικροοργανισμούς, εκτός από ένα μεγάλο αριθμό σπόρων.
· Ενδιάμεσου βαθμού απολυμαντικά: αδρανοποιούν τις βλαστικές μορφές των μικροβίων, το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, τους περισσότερους ιούς και μύκητες, όχι όμως και τους μικροβιακούς σπόρους.
· Χαμηλού βαθμού απολυμαντικά: αδρανοποιούν τις περισσότερες βλαστικές μορφές των μικροβίων, ορισμένους ιούς και μύκητες, όχι όμως το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, τηνP. Aeruginosa.

Τα απολυμαντικά επιφανειών κυκλοφορούν ύστερα από άδεια που χορηγεί ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων(Ε.Ο.Φ.), όπως ορίζει το ΥΔ Υ1Β/ΟΙΚ 7723 , ΦΕΚ 961/23.12.94. Προϊόν που προορίζεται για απολύμανση ιατροτεχνολογικού προϊόντος, δηλ. χειρουργικών εργαλείων, ενδοσκοπίων και νοσοκομειακού εξοπλισμού, θεωρείται ιατροτεχνολογικό εξάρτημα και εφόσον έχει επισήμανση CE που πιστοποιείται από κοινοποιημένο Οργανισμό, δεν απαιτείται έγκριση από τον Ε.Ο.Φ.(Εγκύκλιος25216/5.7.2000). 
Απολυμαντικό επιφανειών τοοποίο ο προμηθευτής το προτείνει και για απολύμανση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού πρέπει να έχει άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. ακόμη και αν έχει επισήμανση CE.
Τόσο τα απορρυπαντικά όσο και τα απολυμαντικά προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τους γενικούς και τους ειδικούς όρους της διακήρυξης, να είναι προϊόντα βιοδιασπώμενα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. >90% (οδηγία 82/242) και να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία παραγωγής.

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ:
· Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι μη βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τον προτεινόμενο τρόπο χρήσης. Εφόσον απαιτείται αραίωση πριν τη χρήση, ψεκασμός  ή δοσομετρική αντλία για τη χρήση του προϊόντος, θα προσφέρονται μαζί και τα ανάλογα εξαρτήματα.
· Θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται η τιμή ανά λίτρο διαλύματος και του πυκνού (διαλύματος) και του έτοιμου προς χρήση διαλύματος. Η αξιολόγηση θα γίνει ανά λίτρο έτοιμου διαλύματος για το ζητούμενο χρόνο και το μικροβιακό φάσμα.
· Οι αραιώσεις που θα αξιολογηθούν για τα προϊόντα απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων & ενδοσκοπίων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ phase 2, step 1 και ΕΝ phase 2 step 2) ή με τεστ πραγματικών συνθηκών.

Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:
1. Υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με αριθμητικές παραπομπές σε ξενόγλωσσα φυλλάδια, τεχνικά εγχειρίδια κλπ.
2. Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης του προϊόντος στα Ελληνικά.
3. Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιφανειών/χώρων (Υπουργ. Απόφ. Υ1β/οικ.7723-Κυκλοφορίααπολυμαντικών)και ΕΜΧΠ για προϊόντα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα είτε λόγω των φυσικό χημικών ιδιοτήτων τους είτε λόγω των επιπτώσεών τους στην υγεία.
4. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος στα Ελληνικά σύμφωνα με οδηγία Ε.Κ. 1907/2006 – REACH όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και με τον κανονισμό1272/2008CLP.
5. ΑντίγραφοεπισήμανσηςσταΕλληνικά(Υπουργ.Αποφ.1197/89,ΦΕΚ567/06.09.90).
6. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά, πιστή μετάφραση του ξενόγλωσσου.
7. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Αγγλικά, εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
8. Βιβλιογραφική αναφορά και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά οργανισμών–στόχων.
9. Μελέτες από έγκυρους και ανεξάρτητους Οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι οι προτεινόμενες από τον κατασκευαστή προς χρήση πυκνότητες είναι αποτελεσματικές στον προτεινόμενο χρόνο δράσης και για συγκεκριμένα στελέχη.
10. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά των κατασκευαστών α) ISO 9001, ή / και ISO 13485 και ISO 14001 για τα απορρυπαντικά – απολυμαντικά.
11. Να αποδεικνύεται η συμβατότητα των υγρών απολυμαντικών/αποστειρωτικών των ενδοσκοπίων με τα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων του Νοσοκομείου από την εταιρεία παρασκευής του προσφερόμενου προϊόντος.
12. Να αποστέλλονται δείγματα για τα προϊόντα όπου απαιτείται ο έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών. Οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε πώμα ή ταινία ασφαλείας από την κατασκευάστρια εταιρεία, να είναι πρωτότυπα του εργοστασίου παραγωγής τους και να μην έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επέμβαση για αλλαγή συσκευασίας των φιαλιδίων.
13. Προσφορά που αναφέρει, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ψευδή στοιχεία (δοσολογίες, φάσμα μικροβιοκτόνου δράσης, συστατικά, κλπ που δεν αναγράφονται ή δεν προκύπτουν από τα ξενόγλωσσα πρωτότυπα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας) θα απορρίπτεται από το διαγωνισμό, στο σύνολό της.
14. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται πρώτη φορά και δεν υπάρχει εμπειρία, το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να προσβάλλει τη σύμβαση εφόσον παρουσιαστούν προβλήματα στη χρήση ή στη συνεργασία με την εταιρεία.
15. Η αξιολόγηση των αραιώσεων, των ενδείξεων, της αποτελεσματικότητας και του χρόνου επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος ενός προϊόντος, θα γίνει βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στο ξενόγλωσσο φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, το οποίο θα πρέπει, για λόγους πιστοποίησης, να υπάρχει αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστικού οίκου.
16. Υποχρεωτικά, οι προμηθεύτριες εταιρείες, καθώς και οι ημεδαπές κατασκευάστριες εταιρείες πρέπει να εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004 του Υπουργείου Υγείας και να προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, διαφορετικά η προσφορά τους θα απορρίπτεται από τον διαγωνισμό. Αντίστοιχα, οι αλλοδαπές κατασκευάστριες εταιρείες πρέπει να διαθέτουν ISO9000 και ISO46000.

17. Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών το οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ. Ε.Ε.Α.Α.) σε εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 94/62/ΕΕC όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο 2939/2001. Να κατατεθεί επίσης και το πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.
18. Μετά την κατακύρωση, ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται για το προϊόν του να χορηγήσει δωρεάν στο Νοσοκομείο A) δοσομετρικές αντλίες ή δοχεία (μεζούρες) κα Β)καλαίσθητες και πλαστικοποιημένες πινακίδες σε μέγεθος Α4,κατάλληλες για ανάρτηση στους χώρους χρησιμοποίησης που θα περιέχουν:
· Ονομασία προϊόντος.
· Οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
· Κινδύνους και μέτρα προφύλαξης στα ελληνικά.
· Αντίδοτα εάν απαιτούνται.
· Εργοστάσιο παρασκευής.
· Υπεύθυνο διανομής και κυκλοφορίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.
Επίσης ο προμηθευτής θα πρέπει να διατηρεί επικοινωνία με το Νοσοκομείο, όσον αφορά προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται στην χρήση απορρυπαντικών. Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την χρήση των υλικών θα πρέπει ο προμηθευτής να παραβρεθεί σε δοκιμή χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλου του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες του Νοσοκομείου. Tέλος οι αρμόδιοι του  Νοσοκομείου κατά περιόδους ή όποτε θεωρείται σκόπιμο, στέλνουν δείγματα στις κατά τόπους αρμόδιες χημικές και λοιπές υπηρεσίες για τον έλεγχο των ειδών, προσδιορίζοντας το είδος του ελέγχου (φυσικοχημικός κ.λ.π.) Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή.
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	Συμφωνία επί του συνόλου των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αναλυτικά ορίζεται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης»  της διακήρυξης.
	ΝΑΙ
	 
	 

	2
	Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορέα, για τη διαχείριση της ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές ISO 9001 ή ισοδύναμο.
	ΝΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
	 
	 

	3
	Προσφερόμενα προϊόντα πιστοποιημένα από κοινοποιημένο Οργανισμό.
	ΝΑΙ - ΣΗΜΑΝΣΗ CE
	 
	 



Οι πίνακες συμμόρφωσης πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει (επί ποινή απόρριψης):

1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο προμηθευτή. Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου προμηθευτή, που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληροίτε ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
 
4. 	Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ, που κατά την κρίση του υποψηφίου προμηθευτή τεκμηριώνουν τα στοιχεία των «Πινάκων Συμμόρφωσης». Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της. 













[bookmark: _Toc91690177]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι στήλες στον «ΠΙΝΑΚΑ Ι» της οικονομικής προσφοράς να είναι όλες συμπληρωμένες, επί ποινή απόρριψης.


	Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ/Μ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
	ΚΩΔ.ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
	Φ.Π.Α.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.




[bookmark: _GoBack]





