ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ

1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ)
2) ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΣΑΚΟΙ χωρητικότητας από 300 έως 600 ml
3) ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ που εμποδίζει την παλινδρόμηση των ούρων προς τον καθετήρα ή τη στομία μειώνοντας δραστικά των κίνδυνο λοιμόξεων
4) ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ/ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (TAP) Ειδικό στόμιο στο κάτω μέρος για εύκολο άδειασμα χωρίς τις διαρροές.
5) [bookmark: _GoBack]ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ δυνατότητα άμεσης ή μέσω ειδικού αντάπτορα σύνδεσης με μεγάλο ουροσυλλέκτη κλίνης ή μηρού.
6) ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΌ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΦΙΛΜ (ODOR-PROOF): Κατασκευή από πολυστρωματικό υποαλλεργικό πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής, το οποίο θα είναι εντελώς αδιαπέραστο από τις οσμές και τα υγρά.
7) ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΗ/ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (NON- WOVEN): Η εξωτερική πλευρά (ή και οι δύο) να καλύπτεται από μαλακό, μη υφασμένο υλικό (non-woven). 
8) ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (CONTROL WINDOW): εάν προσφερθούν αδιαφανείς σάκοι να υπάρχει ένα διακριτικό άνοιγμα για τον εύκολο έλεγχο της ποσότητας και των χρωμάτων των ούρων. 
9) ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  που να αποτελείται από εξελιγμένα υδροκολλοειδή υλικά που απορροφούν την υγρασία και προστατεύουν το περιστομικό δέρμα.
10) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ( CUT TO FIT): Η βάση να φέρει διαβάθμιση (π.χ. από 12mm έως 55mm) ώστε να κόβεται ακριβώς στα μέτρα της στομίας ή του σημείουεξόδου του καθετήρα
11) ΕΠΙΠΕΔΗ ΒΑΣΗ για τις εσοχές του δέρματος, ώστε να ασκείται ελαφριά πίεση και να αποφεύγονται οι διαρροές.
12) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  Πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

