**ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ**

---Σακούλες απορριμμάτων, κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμο

πλαστικό υλικό πολυαιθυλένιου άριστης ποιότητας και εξαιρετικής αντοχής (μέσης πυκνότητας MDPE: 0,940 – 0,950 g/cm3), να φέρουν διπλή ραφή θερμοκόλλησης για μεγαλύτερη ασφάλεια, με πτυχωτές πλευρές και πλήρη στεγανότητα.

---Η αναλογία τεμαχίων ανά κιλό θα πρέπει να είναι 13-14 τεμάχια.